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№
	
Объект исследования /
Объекты возникновения опасности
	
Опасность /
Опасное событие
	
Рабочие места
	
Существующие меры управления риском
	
Оценка уровней профессиональных рисков
	
Регулярные меры по контролю риска

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Административно-управленческий персонал

	1
	Выполняемые работы
Командировка
Объекты возникновения опасности
Перемещение  пешком
	Опасность
Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	1, 2
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	2
	Выполняемые работы
Командировка
Объекты возникновения опасности
Перемещение на ж/д транспорте
	Опасность
Опасность травмирования в аварийной ситуации при перемещении на поезде
Опасное событие
Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия
	1, 2
	Организационные меры:
Соблюдение правил поведения в общественном транспорте, нахождения на вокзалах и станциях.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	3
	Выполняемые работы
Командировка
Объекты возникновения опасности
Перелет на самолете
	Опасность
Опасность травмирования в аварийной ситуации при перемещении на самолете
Опасное событие
Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия
	1, 2
	Организационные меры:
Соблюдение правил поведения в общественном транспорте, нахождения на территории аэропорта.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т5
Уровень риска: С5
Средний
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	4
	Выполняемые работы
Командировка
Объекты возникновения опасности
Перемещение  пешком
	Опасность
Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия
Опасное событие
Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия
	1, 2
	Организационные меры:
Соблюдение требований правил дорожного движения.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований ПДД (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	5
	Выполняемые работы
Перемещение на транспортном средстве
Объекты возникновения опасности
Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)
	Опасность
Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле
Опасное событие
Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия
	1, 2
	Организационные меры:
Соблюдение требований правил дорожного движения.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований ПДД (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	6
	Места выполнения работ
Кабинет
Объекты возникновения опасности
Пол на рабочем месте,
Тумбочка
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	1, 2
	Технические меры:
Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.
Организационные меры:
Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	7
	Места выполнения работ
Кабинет
Объекты возникновения опасности
Шкаф
	Опасность
Опасность удара из-за падения случайных предметов
Опасное событие
Удар падающим предметом
	1, 2
	Организационные меры:
Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	8
	Места выполнения работ
Кабинет
Объекты возникновения опасности
Бумажные носители информации
	Опасность
Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами
Опасное событие
Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями
	1, 2
	Медицинские меры:
Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.
	Вероятность: В3
Тяжесть: Т1
Уровень риска: Н3
Низкий
	Медицинские меры:
Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)

	9
	Места выполнения работ
Кабинет
Объекты возникновения опасности
ПЭВМ,
Оргтехника
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	1, 2
	Технические меры:
Наличие защитного заземления.
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.
Организационные меры:
Не допускается попадание влаги на электрические цепи.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Перед началом выполнения работ)

	10
	Места выполнения работ
Кабинет
Объекты возникновения опасности
ПЭВМ
	Опасность
Опасность психических нагрузок, стрессов
Опасное событие
Психоэмоциональные перегрузки
	1, 2
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	11
	Места выполнения работ
Кабинет
Объекты возникновения опасности
Стол,
Стул
	Опасность
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	1, 2
	Технические меры:
Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.
Конструкция рабочего стула соответствует требованиям безопасности.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	12
	Места выполнения работ
Кабинет
Объекты возникновения опасности
ПЭВМ,
Бумажные носители информации
	Опасность
Опасность перенапряжения зрительного анализатора
Опасное событие
Перенапряжение зрительного анализатора
	1, 2
	Технические меры:
Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.
Освещение не создает бликов на поверхности.
Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.
Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	13
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Вход в здание,
Межэтажные лестницы,
Коридор,
Сцена (актовый зал)
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	1, 2
	Технические меры:
Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.
На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность.
Достаточная освещенность.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	14
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Вход в здание,
Коридор
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	1, 2
	Технические меры:
Использование противоскользящих материалов.
Организационные меры:
Проведение регулярной уборки.
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	15
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Сцена (актовый зал)
	Опасность
Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот
Опасное событие
Падение на перепаде высот
	1, 2
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	16
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Дверь
	Опасность
Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
Опасное событие
Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции
	1, 2
	Прочие меры:
Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	17
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Электрическая сеть здания
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	1, 2
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	18
	Места выполнения работ
Территория образовательного учреждения
Объекты возникновения опасности
Места движения пешеходов по территории учреждения
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	1, 2
	Организационные меры:
Проведение регулярной уборки.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

	19
	Места выполнения работ
Территория образовательного учреждения
Объекты возникновения опасности
Места движения пешеходов по территории учреждения
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	1, 2
	Технические меры:
Используются реагенты
Организационные меры:
Проведение регулярной уборки.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

	20
	Места выполнения работ
Территория образовательного учреждения
Объекты возникновения опасности
Места движения пешеходов по территории учреждения
	Опасность
Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши
Опасное событие
Удар падающим предметом
	1, 2
	Технические меры:
Проводится регулярная уборка.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

	21
	Места выполнения работ
Территория образовательного учреждения
Объекты возникновения опасности
Места движения транспорта по территории учреждения
	Опасность
Опасность наезда на человека
Опасное событие
Наезд транспорта на человека
	1, 2
	Организационные меры:
Организован порядок движения транспорта.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований ПДД (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	22
	Аварийные ситуации
Эвакуация при пожаре
Объекты возникновения опасности
Эвакуация при пожаре
	Опасность
Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре
Опасное событие
Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре
	1, 2
	Технические меры:
Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.
Организационные меры:
Проведение тренировок по эвакуации.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т4
Уровень риска: С8
Средний
	Технические меры:
Обслуживание противопожарных систем (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	Основной персонал

	23
	Выполняемые работы
Перемещение на транспортном средстве
Объекты возникновения опасности
Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)
	Опасность
Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле
Опасное событие
Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	Организационные меры:
Соблюдение требований правил дорожного движения.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований ПДД (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	24
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность психических нагрузок, стрессов
Опасное событие
Психоэмоциональные перегрузки
	3
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	25
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность психических нагрузок, стрессов
Опасное событие
Психоэмоциональные перегрузки
	4, 5
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	26
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность психических нагрузок, стрессов
Опасное событие
Психоэмоциональные перегрузки
	6
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	27
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность психических нагрузок, стрессов
Опасное событие
Психоэмоциональные перегрузки
	7, 9
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	28
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность психических нагрузок, стрессов
Опасное событие
Психоэмоциональные перегрузки
	8
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	29
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность психических нагрузок, стрессов
Опасное событие
Психоэмоциональные перегрузки
	10
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	30
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность психических нагрузок, стрессов
Опасное событие
Психоэмоциональные перегрузки
	11
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	31
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность психических нагрузок, стрессов
Опасное событие
Психоэмоциональные перегрузки
	13
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	32
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Практическое обучение по специальности
	Опасность
Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	4, 5
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	33
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Практическое обучение по специальности
	Опасность
Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	7, 9
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	34
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Практическое обучение по специальности
	Опасность
Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	8
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	35
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Практическое обучение по специальности
	Опасность
Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	10
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	36
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Практическое обучение по специальности
	Опасность
Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	11
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	37
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность нагрузки на голосовой аппарат
Опасное событие
Перенапряжение голосового аппарата
	3
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	38
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность нагрузки на голосовой аппарат
Опасное событие
Перенапряжение голосового аппарата
	4, 5
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	39
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность нагрузки на голосовой аппарат
Опасное событие
Перенапряжение голосового аппарата
	6
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	40
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность нагрузки на голосовой аппарат
Опасное событие
Перенапряжение голосового аппарата
	7, 9
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	41
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность нагрузки на голосовой аппарат
Опасное событие
Перенапряжение голосового аппарата
	8
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	42
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность нагрузки на голосовой аппарат
Опасное событие
Перенапряжение голосового аппарата
	10
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	43
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность нагрузки на голосовой аппарат
Опасное событие
Перенапряжение голосового аппарата
	11
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	44
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность нагрузки на голосовой аппарат
Опасное событие
Перенапряжение голосового аппарата
	13
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	45
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Практическое обучение по специальности
	Опасность
Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
Опасное событие
Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума
	6
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния оборудования.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	46
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Практическое обучение по специальности
	Опасность
Опасность падения с транспортного средства
Опасное событие
Падение с высоты
	7, 9
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	47
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Практическое обучение по специальности
	Опасность
Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия
Опасное событие
Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия
	7, 9
	Организационные меры:
Соблюдение требований правил дорожного движения.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований ПДД (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	48
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Практическое обучение по специальности
	Опасность
Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия
Опасное событие
Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия
	8
	Организационные меры:
Соблюдение требований правил дорожного движения.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований ПДД (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	49
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Готовая продукция
	Опасность
Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи
Опасное событие
Отравление испорченной пищей
	6
	Технические меры:
Наличие холодильников для хранения продуктов.
Организационные меры:
Контроль качества поступаемой продукции
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований пищевой безопасности (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	50
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность насилия от третьих лиц
Опасное событие
Психофизическое воздействие
	3
	Технические меры:
Установлены камеры видеонаблюдения.
Территория огорожена.
Организационные меры:
Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.
Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	51
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность насилия от третьих лиц
Опасное событие
Психофизическое воздействие
	4, 5
	Технические меры:
Установлены камеры видеонаблюдения.
Организационные меры:
Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.
Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации.
Установлен пропускной режим.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (система видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	52
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность насилия от третьих лиц
Опасное событие
Психофизическое воздействие
	6
	Технические меры:
Территория огорожена.
Установлены камеры видеонаблюдения.
Организационные меры:
Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации.
Установлен пропускной режим.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (система видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	53
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность насилия от третьих лиц
Опасное событие
Психофизическое воздействие
	7, 9
	Технические меры:
Установлены камеры видеонаблюдения.
Организационные меры:
Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.
Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации.
Установлен пропускной режим.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (система видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	54
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность насилия от третьих лиц
Опасное событие
Психофизическое воздействие
	8
	Технические меры:
Установлены камеры видеонаблюдения.
Организационные меры:
Установлен пропускной режим.
Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации.
Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (система видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	55
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность насилия от третьих лиц
Опасное событие
Психофизическое воздействие
	10
	Технические меры:
Установлены камеры видеонаблюдения.
Организационные меры:
Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.
Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации.
Установлен пропускной режим.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (система видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	56
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность насилия от третьих лиц
Опасное событие
Психофизическое воздействие
	11
	Технические меры:
Установлены камеры видеонаблюдения.
Организационные меры:
Установлен пропускной режим.
Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации.
Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (система видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	57
	Выполняемые работы
Преподавательская деятельность
Объекты возникновения опасности
Преподавательская деятельность
	Опасность
Опасность насилия от третьих лиц
Опасное событие
Психофизическое воздействие
	13
	Технические меры:
Территория огорожена.
Установлены камеры видеонаблюдения.
Организационные меры:
Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации.
Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	58
	Выполняемые работы
Проведения массовых мероприятий
Объекты возникновения опасности
Работа со звуковой аппаратурой
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	14
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.
Использование устройств защитного отключения.
Наличие защитного заземления.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	59
	Выполняемые работы
Проведения массовых мероприятий
Объекты возникновения опасности
Проведения мероприятий
	Опасность
Опасность психических нагрузок, стрессов
Опасное событие
Психоэмоциональные перегрузки
	14
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	60
	Выполняемые работы
Проведения массовых мероприятий
Объекты возникновения опасности
Проведения мероприятий
	Опасность
Опасность нагрузки на голосовой аппарат
Опасное событие
Перенапряжение голосового аппарата
	14
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	61
	Выполняемые работы
Работа на станках
Объекты возникновения опасности
Деревообрабатывающие станки
	Опасность
Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков
Опасное событие
Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли
	11
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ глаз (при отсутствии защитных экранов).
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	62
	Выполняемые работы
Работа на станках
Объекты возникновения опасности
Деревообрабатывающие станки
	Опасность
Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления
Опасное событие
Удар вылетевшим из механизмов предметом
	11
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	63
	Выполняемые работы
Работа на станках
Объекты возникновения опасности
Деревообрабатывающие станки
	Опасность
Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования
Опасное событие
Удар двигающимися частями оборудования
	11
	Технические меры:
Установлены системы аварийной остановки.
Использование защитных экранов.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности защитных ограждений (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	64
	Выполняемые работы
Работа на станках
Объекты возникновения опасности
Деревообрабатывающие станки
	Опасность
Опасность наматывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты
Опасное событие
Травмирование при наматывании волос и частей одежды на вращающиеся части механизмов
	11
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	65
	Выполняемые работы
Работа на станках
Объекты возникновения опасности
Деревообрабатывающие станки
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин
Опасное событие
Касание режущей кромки механизма
	11
	Технические меры:
Установлены системы аварийной остановки.
Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук (при проведении уборки оборудования).
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	66
	Выполняемые работы
Работа на станках
Объекты возникновения опасности
Деревообрабатывающие станки
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	11
	Технические меры:
Использование устройств защитного отключения.
Использование оборудования с двойной изоляцией.
Наличие защитного заземления.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Перед началом выполнения работ)

	67
	Выполняемые работы
Работа на станках
Объекты возникновения опасности
Пиломатериалы
	Опасность
Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли
Опасное событие
Повреждение органов дыхания частицами пыли
	11
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
Прочие меры:
Помещение оборудовано локальной вытяжкой.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т3
Уровень риска: С6
Средний
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	68
	Выполняемые работы
Работа на станках
Объекты возникновения опасности
Пиломатериалы
	Опасность
Опасность воздействия пыли на кожу
Опасное событие
Повреждение кожных покровов вследствие воздействия пыли
	11
	Средства индивидуальной защиты:
Использование специальной одежды.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	69
	Выполняемые работы
Работа на станках
Объекты возникновения опасности
Деревообрабатывающие станки
	Опасность
Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
Опасное событие
Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума
	11
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание оборудования
Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗОС.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	70
	Выполняемые работы
Работа на станках
Объекты возникновения опасности
Деревообрабатывающие станки
	Опасность
Опасность воздействия локальной вибрации
Опасное событие
Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)
	11
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание оборудования
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	71
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин
Опасное событие
Касание режущей кромки механизма
	10, 11
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	72
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	10, 11
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
Наличие защитного заземления.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Перед началом выполнения работ)

	73
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	10, 11
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	74
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность физических перегрузок при статических нагрузках
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	10, 11
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	75
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
Опасное событие
Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума
	10, 11
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния инструмента.
Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗОС.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО инструмента (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	76
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность воздействия локальной вибрации
Опасное событие
Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)
	10, 11
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния инструмента.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО инструмента (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	77
	Выполняемые работы
Работа с ножом
Объекты возникновения опасности
Нож
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента
Опасное событие
Касание режущей кромки инструмента
	6
	Организационные меры:
Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте.
Неисправные ножи выводятся из эксплуатации.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	78
	Выполняемые работы
Работа слесарным инструментом
Объекты возникновения опасности
Слесарный инструмент
	Опасность
Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков
Опасное событие
Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли
	10, 11
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	79
	Выполняемые работы
Работа слесарным инструментом
Объекты возникновения опасности
Слесарный инструмент
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента
Опасное событие
Касание режущей кромки инструмента
	10, 11
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	80
	Выполняемые работы
Работа слесарным инструментом
Объекты возникновения опасности
Слесарный инструмент
	Опасность
Опасность физических перегрузок при статических нагрузках
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	10, 11
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	81
	Выполняемые работы
Работа столярным инструментом
Объекты возникновения опасности
Столярный инструмент
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента
Опасное событие
Касание режущей кромки инструмента
	11
	Организационные меры:
Своевременная отбраковка и/или ремонт неисправного инструмента.
Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	82
	Выполняемые работы
Работа столярным инструментом
Объекты возникновения опасности
Столярный инструмент
	Опасность
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	11
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	83
	Выполняемые работы
Ручное перемещение грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность падения на ноги тяжелого предмета
Опасное событие
Падение перемещаемого предмета на ноги
	10, 11
	Организационные меры:
Соблюдение норм переноса тяжестей.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	84
	Выполняемые работы
Ручное перемещение грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	10, 11
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	85
	Выполняемые работы
Ручное перемещение грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	10, 11
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
Соблюдение норм переноса тяжестей.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	86
	Выполняемые работы
Ручное перемещение грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	10, 11
	Организационные меры:
Соблюдение норм подъема тяжестей.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	87
	Места выполнения работ
Гараж
Объекты возникновения опасности
Гараж,
Вход в гараж
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	7, 8, 9
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	88
	Места выполнения работ
Гараж
Объекты возникновения опасности
Электрическая сеть
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	7, 8, 9
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	89
	Места выполнения работ
Гараж
Объекты возникновения опасности
Гараж
	Опасность
Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов
Опасное событие
Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов
	7, 8, 9
	Технические меры:
Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	90
	Места выполнения работ
Гараж
Объекты возникновения опасности
Гараж
	Опасность
Опасность наезда на человека
Опасное событие
Наезд транспорта на человека
	7, 8, 9
	Технические меры:
Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.
Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	91
	Места выполнения работ
Кабинет
Объекты возникновения опасности
Пол на рабочем месте,
Тумбочка
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	12, 13, 14
	Технические меры:
Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.
Организационные меры:
Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	92
	Места выполнения работ
Кабинет
Объекты возникновения опасности
Шкаф
	Опасность
Опасность удара из-за падения случайных предметов
Опасное событие
Удар падающим предметом
	12, 13, 14
	Организационные меры:
Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	93
	Места выполнения работ
Кабинет
Объекты возникновения опасности
Бумажные носители информации
	Опасность
Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами
Опасное событие
Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями
	12, 13, 14
	Медицинские меры:
Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.
	Вероятность: В3
Тяжесть: Т1
Уровень риска: Н3
Низкий
	Медицинские меры:
Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)

	94
	Места выполнения работ
Кабинет
Объекты возникновения опасности
ПЭВМ,
Оргтехника
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	12, 13, 14
	Технические меры:
Наличие защитного заземления.
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.
Организационные меры:
Не допускается попадание влаги на электрические цепи.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Перед началом выполнения работ)

	95
	Места выполнения работ
Кабинет
Объекты возникновения опасности
ПЭВМ
	Опасность
Опасность психических нагрузок, стрессов
Опасное событие
Психоэмоциональные перегрузки
	12, 13, 14
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	96
	Места выполнения работ
Кабинет
Объекты возникновения опасности
Стол,
Стул
	Опасность
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	12, 13, 14
	Технические меры:
Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.
Конструкция рабочего стула соответствует требованиям безопасности.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	97
	Места выполнения работ
Кабинет
Объекты возникновения опасности
ПЭВМ,
Бумажные носители информации
	Опасность
Опасность перенапряжения зрительного анализатора
Опасное событие
Перенапряжение зрительного анализатора
	12, 13, 14
	Технические меры:
Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.
Освещение не создает бликов на поверхности.
Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.
Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	98
	Места выполнения работ
Кабинет для занятий
Объекты возникновения опасности
Пол на рабочем месте,
Тумбочка
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
	Технические меры:
Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.
Организационные меры:
Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	99
	Места выполнения работ
Кабинет для занятий
Объекты возникновения опасности
Предметы мебели
	Опасность
Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
Опасное событие
Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
	Технические меры:
Обеспечена достаточная ширина прохода.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	100
	Места выполнения работ
Кабинет для занятий
Объекты возникновения опасности
Бумажные носители информации
	Опасность
Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами
Опасное событие
Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
	Медицинские меры:
Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.
	Вероятность: В3
Тяжесть: Т1
Уровень риска: Н3
Низкий
	Медицинские меры:
Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)

	101
	Места выполнения работ
Кабинет для занятий
Объекты возникновения опасности
ПЭВМ
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.
Наличие защитного заземления.
Организационные меры:
Не допускается попадание влаги на электрические цепи.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Перед началом выполнения работ)

	102
	Места выполнения работ
Кабинет для занятий
Объекты возникновения опасности
ПЭВМ
	Опасность
Опасность психических нагрузок, стрессов
Опасное событие
Психоэмоциональные перегрузки
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	103
	Места выполнения работ
Кабинет для занятий
Объекты возникновения опасности
Стол,
Стул
	Опасность
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
	Технические меры:
Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.
Конструкция стула соответствует требованиям безопасности.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	104
	Места выполнения работ
Кабинет для занятий
Объекты возникновения опасности
ПЭВМ,
Бумажные носители информации
	Опасность
Опасность перенапряжения зрительного анализатора
Опасное событие
Перенапряжение зрительного анализатора
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
	Технические меры:
Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.
Освещение не создает бликов на поверхности.
Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.
Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	105
	Места выполнения работ
Кухня
Объекты возникновения опасности
Пол на рабочем месте
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	6
	Технические меры:
Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	106
	Места выполнения работ
Кухня
Объекты возникновения опасности
Пол на рабочем месте
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	6
	Организационные меры:
Проведение регулярной уборки.
Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	107
	Места выполнения работ
Кухня
Объекты возникновения опасности
Разделочный стол
	Опасность
Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
Опасное событие
Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции
	6
	Технические меры:
Обеспечена достаточная ширина прохода.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	108
	Места выполнения работ
Кухня
Объекты возникновения опасности
Кухня
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	6
	Технические меры:
Наличие защитного заземления.
Использование оборудования с двойной изоляцией.
Использование устройств защитного отключения.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	109
	Места выполнения работ
Кухня
Объекты возникновения опасности
Нагревательный прибор для приготовления пищи
	Опасность
Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру
Опасное событие
Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру
	6
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
Средства индивидуальной защиты:
Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	110
	Места выполнения работ
Кухня
Объекты возникновения опасности
Кухня
	Опасность
Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха
Опасное событие
Пребывание в местах с повышенной температурой
	6
	Технические меры:
Помещение оборудовано системами вентиляции воздуха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	111
	Места выполнения работ
Мебельный цех
Объекты возникновения опасности
Пол на рабочем месте,
Вход в цех
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	11
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	112
	Места выполнения работ
Мебельный цех
Объекты возникновения опасности
Места бесстеллажного хранения,
Верстак
	Опасность
Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
Опасное событие
Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции
	11
	Технические меры:
Обеспечена достаточная ширина прохода.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	113
	Места выполнения работ
Мебельный цех
Объекты возникновения опасности
Электрическая сеть
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	11
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	114
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Вход в здание,
Межэтажные лестницы,
Коридор,
Сцена (актовый зал)
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	Технические меры:
Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.
На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность.
Достаточная освещенность.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	115
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Вход в здание,
Коридор
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	Технические меры:
Использование противоскользящих материалов.
Организационные меры:
Проведение регулярной уборки.
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	116
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Сцена (актовый зал)
	Опасность
Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот
Опасное событие
Падение на перепаде высот
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	117
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Дверь
	Опасность
Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
Опасное событие
Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	Прочие меры:
Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	118
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Электрическая сеть здания
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	119
	Места выполнения работ
Открытая территория
Объекты возникновения опасности
Открытая территория
	Опасность
Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха
Опасное событие
Пребывание в местах с повышенной температурой
	4, 5
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	120
	Места выполнения работ
Открытая территория
Объекты возникновения опасности
Насекомые
	Опасность
Опасность укуса насекомого
Опасное событие
Укус насекомого
	4, 5
	Средства индивидуальной защиты:
Использование специальной одежды.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	121
	Места выполнения работ
Помещение для посадки
Объекты возникновения опасности
Пол на рабочем месте
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	5
	Технические меры:
Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	122
	Места выполнения работ
Помещение для посадки
Объекты возникновения опасности
Ящики с рассадой
	Опасность
Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
Опасное событие
Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции
	5
	Технические меры:
Обеспечена достаточная ширина прохода.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	123
	Места выполнения работ
Помещение для посадки
Объекты возникновения опасности
Садовый инструмент
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента
Опасное событие
Касание режущей кромки инструмента
	5
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
Своевременная отбраковка и/или ремонт неисправного инструмента.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	124
	Места выполнения работ
Помещение для посадки
Объекты возникновения опасности
Минеральные удобрения
	Опасность
Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ
Опасное событие
Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ
	5
	Средства индивидуальной защиты:
Использование специальной одежды.
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	125
	Места выполнения работ
Помещение для посадки
Объекты возникновения опасности
Минеральные удобрения
	Опасность
Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов
Опасное событие
Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов
	5
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	126
	Места выполнения работ
Слесарный цех
Объекты возникновения опасности
Наждачный станок,
Сверлильный станок
	Опасность
Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков
Опасное событие
Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли
	10
	Технические меры:
Использование защитных экранов (при наличии).
Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ глаз (при отсутствии защитных экранов).
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности защитных ограждений (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	127
	Места выполнения работ
Слесарный цех
Объекты возникновения опасности
Вход в цех,
Пол на рабочем месте
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	10
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	128
	Места выполнения работ
Слесарный цех
Объекты возникновения опасности
Токарный станок
	Опасность
Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления
Опасное событие
Удар вылетевшим из механизмов предметом
	10
	Технические меры:
Установлены системы аварийной остановки.
Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	129
	Места выполнения работ
Слесарный цех
Объекты возникновения опасности
Токарный станок
	Опасность
Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования
Опасное событие
Удар двигающимися частями оборудования
	10
	Технические меры:
Установлены системы аварийной остановки.
Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Технические меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	130
	Места выполнения работ
Слесарный цех
Объекты возникновения опасности
Верстак,
Места бесстеллажного хранения
	Опасность
Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
Опасное событие
Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции
	10
	Технические меры:
Обеспечена достаточная ширина прохода.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	131
	Места выполнения работ
Слесарный цех
Объекты возникновения опасности
Токарный станок
	Опасность
Опасность наматывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты
Опасное событие
Травмирование при наматывании волос и частей одежды на вращающиеся части механизмов
	10
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	132
	Места выполнения работ
Слесарный цех
Объекты возникновения опасности
Наждачный станок,
Сверлильный станок,
Токарный станок,
Электрическая сеть
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	10
	Технические меры:
Наличие защитного заземления.
Использование оборудования с двойной изоляцией.
Использование устройств защитного отключения.
Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Перед началом выполнения работ)

	133
	Места выполнения работ
Слесарный цех
Объекты возникновения опасности
Сварочный пост
	Опасность
Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов
Опасное событие
Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов
	10
	Технические меры:
Сварочный пост оборудован локальной вытяжкой.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	134
	Места выполнения работ
Слесарный цех
Объекты возникновения опасности
Наждачный станок
	Опасность
Опасность воздействия пыли на глаза
Опасное событие
Повреждение глаз вследствие воздействия пыли
	10
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ глаз и лица.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	135
	Места выполнения работ
Слесарный цех
Объекты возникновения опасности
Наждачный станок
	Опасность
Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли
Опасное событие
Повреждение органов дыхания частицами пыли
	10
	Технические меры:
Помещение оборудовано системой вентиляции.
Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т3
Уровень риска: С6
Средний
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	136
	Места выполнения работ
Слесарный цех
Объекты возникновения опасности
Наждачный станок
	Опасность
Опасность воздействия пыли на кожу
Опасное событие
Повреждение кожных покровов вследствие воздействия пыли
	10
	Средства индивидуальной защиты:
Использование специальной одежды.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	137
	Места выполнения работ
Слесарный цех
Объекты возникновения опасности
Сварочный пост,
Наждачный станок,
Сверлильный станок,
Токарный станок
	Опасность
Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
Опасное событие
Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума
	10
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание.
Организационные меры:
Ограничено время нахождение работника рядом с источником шума.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	138
	Места выполнения работ
Слесарный цех
Объекты возникновения опасности
Наждачный станок,
Сверлильный станок,
Токарный станок
	Опасность
Опасность воздействия локальной вибрации
Опасное событие
Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)
	10
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	139
	Места выполнения работ
Теплица
Объекты возникновения опасности
Участок работ
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	4, 5
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	140
	Места выполнения работ
Теплица
Объекты возникновения опасности
Стремянка
	Опасность
Опасность падения с высоты
Опасное событие
Падение с высоты
	4, 5
	Организационные меры:
Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо., лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.)

	141
	Места выполнения работ
Теплица
Объекты возникновения опасности
Выращивание и уборка овощных культур
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента
Опасное событие
Касание режущей кромки инструмента
	4, 5
	Организационные меры:
Своевременная отбраковка и/или ремонт неисправного инструмента.
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	142
	Места выполнения работ
Теплица
Объекты возникновения опасности
Ящики с плодоовощной продукцией
	Опасность
Опасность заваливания складируемыми грузами
Опасное событие
Заваливание грузами
	4, 5
	Организационные меры:
Соблюдение требований к укладке грузов.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	143
	Места выполнения работ
Теплица
Объекты возникновения опасности
Насосное оборудование
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	4, 5
	Технические меры:
Наличие защитного заземления.
Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Перед началом выполнения работ)

	144
	Места выполнения работ
Теплица
Объекты возникновения опасности
Участок работ
	Опасность
Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха
Опасное событие
Пребывание в местах с повышенной температурой
	4, 5
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	145
	Места выполнения работ
Теплица
Объекты возникновения опасности
Минеральные удобрения
	Опасность
Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ
Опасное событие
Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ
	4, 5
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
Использование специальной одежды.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	146
	Места выполнения работ
Теплица
Объекты возникновения опасности
Минеральные удобрения
	Опасность
Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов
Опасное событие
Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов
	4, 5
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	147
	Места выполнения работ
Теплица
Объекты возникновения опасности
Выращивание и уборка овощных культур
	Опасность
Опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями
Опасное событие
Контакт с вредными веществами, выделяемыми растениями
	4, 5
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	148
	Места выполнения работ
Теплица
Объекты возникновения опасности
Выращивание и уборка овощных культур
	Опасность
Опасность пореза растениями
Опасное событие
Порез о растение
	4, 5
	Средства индивидуальной защиты:
Использование специальной одежды.
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	149
	Места выполнения работ
Теплица
Объекты возникновения опасности
Выращивание и уборка овощных культур
	Опасность
Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	4, 5
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	150
	Места выполнения работ
Теплица
Объекты возникновения опасности
Выращивание и уборка овощных культур
	Опасность
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	4, 5
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	151
	Места выполнения работ
Теплица
Объекты возникновения опасности
Выращивание и уборка овощных культур
	Опасность
Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	4, 5
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	152
	Места выполнения работ
Теплица
Объекты возникновения опасности
Насосное оборудование
	Опасность
Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
Опасное событие
Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума
	4, 5
	Организационные меры:
Ограничение времени нахождения работника рядом с источником шума.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	153
	Места выполнения работ
Территория образовательного учреждения
Объекты возникновения опасности
Места движения пешеходов по территории учреждения
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14
	Организационные меры:
Проведение регулярной уборки.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

	154
	Места выполнения работ
Территория образовательного учреждения
Объекты возникновения опасности
Места движения пешеходов по территории учреждения
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	7, 8, 9
	Организационные меры:
Проведение регулярной уборки.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

	155
	Места выполнения работ
Территория образовательного учреждения
Объекты возникновения опасности
Места движения пешеходов по территории учреждения
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14
	Технические меры:
Используются реагенты
Организационные меры:
Проведение регулярной уборки.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

	156
	Места выполнения работ
Территория образовательного учреждения
Объекты возникновения опасности
Места движения пешеходов по территории учреждения
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	7, 8, 9
	Технические меры:
Используются реагенты
Организационные меры:
Проведение регулярной уборки.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

	157
	Места выполнения работ
Территория образовательного учреждения
Объекты возникновения опасности
Места движения пешеходов по территории учреждения
	Опасность
Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши
Опасное событие
Удар падающим предметом
	3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14
	Технические меры:
Проводится регулярная уборка.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

	158
	Места выполнения работ
Территория образовательного учреждения
Объекты возникновения опасности
Места движения пешеходов по территории учреждения
	Опасность
Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши
Опасное событие
Удар падающим предметом
	7, 8, 9
	Технические меры:
Проводится регулярная уборка.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

	159
	Места выполнения работ
Территория образовательного учреждения
Объекты возникновения опасности
Места движения транспорта по территории учреждения
	Опасность
Опасность наезда на человека
Опасное событие
Наезд транспорта на человека
	3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14
	Организационные меры:
Организован порядок движения транспорта.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований ПДД (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	160
	Места выполнения работ
Территория образовательного учреждения
Объекты возникновения опасности
Места движения транспорта по территории учреждения
	Опасность
Опасность наезда на человека
Опасное событие
Наезд транспорта на человека
	7, 8, 9
	Организационные меры:
Установлено ограничение скорости движения.
Организован порядок движения транспорта.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований ПДД (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	161
	Аварийные ситуации
Эвакуация при пожаре
Объекты возникновения опасности
Эвакуация при пожаре
	Опасность
Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре
Опасное событие
Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	Технические меры:
Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.
Организационные меры:
Проведение тренировок по эвакуации.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т4
Уровень риска: С8
Средний
	Технические меры:
Обслуживание противопожарных систем (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	Учебно-вспомогательный персонал

	162
	Выполняемые работы
Оказание помощи преподавателю в организации и проведении практических занятий
Объекты возникновения опасности
Деревообрабатывающие станки
	Опасность
Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков
Опасное событие
Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли
	26
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ глаз (при отсутствии защитных экранов).
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	163
	Выполняемые работы
Оказание помощи преподавателю в организации и проведении практических занятий
Объекты возникновения опасности
Деревообрабатывающие станки
	Опасность
Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления
Опасное событие
Удар вылетевшим из механизмов предметом
	26
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	164
	Выполняемые работы
Оказание помощи преподавателю в организации и проведении практических занятий
Объекты возникновения опасности
Деревообрабатывающие станки
	Опасность
Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования
Опасное событие
Удар двигающимися частями оборудования
	26
	Технические меры:
Использование защитных экранов.
Установлены системы аварийной остановки.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности защитных ограждений (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	165
	Выполняемые работы
Оказание помощи преподавателю в организации и проведении практических занятий
Объекты возникновения опасности
Деревообрабатывающие станки
	Опасность
Опасность наматывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты
Опасное событие
Травмирование при наматывании волос и частей одежды на вращающиеся части механизмов
	26
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	166
	Выполняемые работы
Оказание помощи преподавателю в организации и проведении практических занятий
Объекты возникновения опасности
Деревообрабатывающие станки
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин
Опасное событие
Касание режущей кромки механизма
	26
	Технические меры:
Установлены системы аварийной остановки.
Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук (при проведении уборки оборудования).
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	167
	Выполняемые работы
Оказание помощи преподавателю в организации и проведении практических занятий
Объекты возникновения опасности
Деревообрабатывающие станки
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	26
	Технические меры:
Наличие защитного заземления.
Использование оборудования с двойной изоляцией.
Использование устройств защитного отключения.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Перед началом выполнения работ)

	168
	Выполняемые работы
Оказание помощи преподавателю в организации и проведении практических занятий
Объекты возникновения опасности
Пиломатериалы
	Опасность
Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли
Опасное событие
Повреждение органов дыхания частицами пыли
	26
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
Прочие меры:
Помещение оборудовано локальной вытяжкой.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т3
Уровень риска: С6
Средний
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	169
	Выполняемые работы
Оказание помощи преподавателю в организации и проведении практических занятий
Объекты возникновения опасности
Пиломатериалы
	Опасность
Опасность воздействия пыли на кожу
Опасное событие
Повреждение кожных покровов вследствие воздействия пыли
	26
	Средства индивидуальной защиты:
Использование специальной одежды.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	170
	Выполняемые работы
Оказание помощи преподавателю в организации и проведении практических занятий
Объекты возникновения опасности
Деревообрабатывающие станки
	Опасность
Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
Опасное событие
Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума
	26
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание оборудования
Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗОС.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	171
	Выполняемые работы
Оказание помощи преподавателю в организации и проведении практических занятий
Объекты возникновения опасности
Деревообрабатывающие станки
	Опасность
Опасность воздействия локальной вибрации
Опасное событие
Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)
	26
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание оборудования
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	172
	Выполняемые работы
Перемещение на транспортном средстве
Объекты возникновения опасности
Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)
	Опасность
Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле
Опасное событие
Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия
	16, 17, 18, 19
	Организационные меры:
Соблюдение требований правил дорожного движения.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований ПДД (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	173
	Выполняемые работы
Работа на станках
Объекты возникновения опасности
Сверлильный станок,
Наждачный станок
	Опасность
Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков
Опасное событие
Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли
	21
	Технические меры:
Использование защитных экранов (при наличии).
Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ глаз (при отсутствии защитных экранов).
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности защитных ограждений (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	174
	Выполняемые работы
Работа на станках
Объекты возникновения опасности
Сверлильный станок,
Наждачный станок
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	21
	Технические меры:
Наличие защитного заземления.
Использование оборудования с двойной изоляцией.
Использование устройств защитного отключения.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Перед началом выполнения работ)
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	175
	Выполняемые работы
Работа на станках
Объекты возникновения опасности
Наждачный станок
	Опасность
Опасность воздействия пыли на глаза
Опасное событие
Повреждение глаз вследствие воздействия пыли
	21
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ глаз и лица.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	176
	Выполняемые работы
Работа на станках
Объекты возникновения опасности
Наждачный станок
	Опасность
Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли
Опасное событие
Повреждение органов дыхания частицами пыли
	21
	Технические меры:
Помещение оборудовано системой вентиляции.
Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т3
Уровень риска: С6
Средний
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	177
	Выполняемые работы
Работа на станках
Объекты возникновения опасности
Наждачный станок
	Опасность
Опасность воздействия пыли на кожу
Опасное событие
Повреждение кожных покровов вследствие воздействия пыли
	21
	Средства индивидуальной защиты:
Использование специальной одежды.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	178
	Выполняемые работы
Работа на станках
Объекты возникновения опасности
Сверлильный станок,
Наждачный станок
	Опасность
Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
Опасное событие
Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума
	21
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	179
	Выполняемые работы
Работа на станках
Объекты возникновения опасности
Сверлильный станок,
Наждачный станок
	Опасность
Опасность воздействия локальной вибрации
Опасное событие
Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)
	21
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	180
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность воздействия движущегося абразивного элемента
Опасное событие
Касание движущейся абразивной поверхности
	21
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	181
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин
Опасное событие
Касание режущей кромки механизма
	21
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	182
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин
Опасное событие
Касание режущей кромки механизма
	26
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	183
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	21
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
Наличие защитного заземления.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Перед началом выполнения работ)

	184
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	26
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
Наличие защитного заземления.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Перед началом выполнения работ)

	185
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность воздействия пыли на глаза
Опасное событие
Повреждение глаз вследствие воздействия пыли
	21
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ глаз и лица.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	186
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли
Опасное событие
Повреждение органов дыхания частицами пыли
	21
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т3
Уровень риска: С6
Средний
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	187
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность воздействия пыли на кожу
Опасное событие
Повреждение кожных покровов вследствие воздействия пыли
	21
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
Использование специальной одежды.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	188
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	21
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	189
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	26
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	190
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность физических перегрузок при статических нагрузках
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	21
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	191
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность физических перегрузок при статических нагрузках
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	26
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	192
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
Опасное событие
Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума
	21
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния инструмента.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО инструмента (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	193
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
Опасное событие
Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума
	26
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния инструмента.
Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗОС.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО инструмента (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	194
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность воздействия локальной вибрации
Опасное событие
Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)
	21
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния инструмента.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО инструмента (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	195
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность воздействия локальной вибрации
Опасное событие
Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)
	26
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния инструмента.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО инструмента (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	196
	Выполняемые работы
Работа слесарным инструментом
Объекты возникновения опасности
Слесарный инструмент
	Опасность
Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков
Опасное событие
Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли
	21, 26
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	197
	Выполняемые работы
Работа слесарным инструментом
Объекты возникновения опасности
Слесарный инструмент
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента
Опасное событие
Касание режущей кромки инструмента
	21, 26
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	198
	Выполняемые работы
Работа слесарным инструментом
Объекты возникновения опасности
Слесарный инструмент
	Опасность
Опасность физических перегрузок при статических нагрузках
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	21, 26
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	199
	Выполняемые работы
Работа столярным инструментом
Объекты возникновения опасности
Столярный инструмент
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента
Опасное событие
Касание режущей кромки инструмента
	26
	Организационные меры:
Своевременная отбраковка и/или ремонт неисправного инструмента.
Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	200
	Выполняемые работы
Работа столярным инструментом
Объекты возникновения опасности
Столярный инструмент
	Опасность
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	26
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	201
	Выполняемые работы
Ручное перемещение грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность падения на ноги тяжелого предмета
Опасное событие
Падение перемещаемого предмета на ноги
	26
	Организационные меры:
Соблюдение норм переноса тяжестей.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	202
	Выполняемые работы
Ручное перемещение грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев
Опасное событие
Касание острого края предмета
	21
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	203
	Выполняемые работы
Ручное перемещение грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	26
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	204
	Выполняемые работы
Ручное перемещение грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	21
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
Соблюдение норм переноса тяжестей.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	205
	Выполняемые работы
Ручное перемещение грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	26
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
Соблюдение норм переноса тяжестей.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	206
	Выполняемые работы
Ручное перемещение грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	21
	Организационные меры:
Соблюдение норм подъема тяжестей.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	207
	Выполняемые работы
Ручное перемещение грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	26
	Организационные меры:
Соблюдение норм подъема тяжестей.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	208
	Выполняемые работы
Ручное перемещение небольших грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	22, 23
	Организационные меры:
Соблюдение норм переноса тяжестей.
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	209
	Выполняемые работы
Ручное перемещение небольших грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	22, 23
	Организационные меры:
Соблюдение норм подъема тяжестей.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	210
	Места выполнения работ
Архив
Объекты возникновения опасности
Пол на рабочем месте
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	22
	Технические меры:
Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	211
	Места выполнения работ
Архив
Объекты возникновения опасности
Стремянка
	Опасность
Опасность падения с высоты
Опасное событие
Падение с высоты
	22
	Организационные меры:
Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо., лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.)

	212
	Места выполнения работ
Архив
Объекты возникновения опасности
Стеллажи
	Опасность
Опасность удара из-за падения случайных предметов
Опасное событие
Удар падающим предметом
	22
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	213
	Места выполнения работ
Библиотека
Объекты возникновения опасности
Пол на рабочем месте
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	23
	Технические меры:
Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	214
	Места выполнения работ
Библиотека
Объекты возникновения опасности
Стремянка
	Опасность
Опасность падения с высоты
Опасное событие
Падение с высоты
	23
	Организационные меры:
Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо., лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.)

	215
	Места выполнения работ
Библиотека
Объекты возникновения опасности
Стеллажи
	Опасность
Опасность удара из-за падения случайных предметов
Опасное событие
Удар падающим предметом
	23
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	216
	Места выполнения работ
Библиотека
Объекты возникновения опасности
Предметы мебели,
Стеллажи,
Дверь
	Опасность
Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
Опасное событие
Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции
	23
	Технические меры:
Обеспечена достаточная ширина прохода.
Прочие меры:
Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Соблюдение требований охраны труда. (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	217
	Места выполнения работ
Библиотека
Объекты возникновения опасности
Бумажные носители информации
	Опасность
Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами
Опасное событие
Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями
	23
	Медицинские меры:
Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.
	Вероятность: В3
Тяжесть: Т1
Уровень риска: Н3
Низкий
	Медицинские меры:
Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)

	218
	Места выполнения работ
Библиотека
Объекты возникновения опасности
Стеллажи
	Опасность
Опасность заваливания складируемыми грузами
Опасное событие
Заваливание грузами
	23
	Технические меры:
Проводятся регулярные технические осмотры.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	219
	Места выполнения работ
Библиотека
Объекты возникновения опасности
ПЭВМ,
Оргтехника
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	23
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.
Наличие защитного заземления.
Организационные меры:
Не допускается попадание влаги на электрические цепи.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Перед началом выполнения работ)

	220
	Места выполнения работ
Библиотека
Объекты возникновения опасности
Библиотечный зал
	Опасность
Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли
Опасное событие
Повреждение органов дыхания частицами пыли
	23
	Организационные меры:
Проведение регулярной уборки.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

	221
	Места выполнения работ
Библиотека
Объекты возникновения опасности
ПЭВМ
	Опасность
Опасность психических нагрузок, стрессов
Опасное событие
Психоэмоциональные перегрузки
	23
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	222
	Места выполнения работ
Библиотека
Объекты возникновения опасности
Стул,
Стол
	Опасность
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	23
	Технические меры:
Конструкция рабочего стула соответствует требованиям безопасности.
Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	223
	Места выполнения работ
Библиотека
Объекты возникновения опасности
Бумажные носители информации,
ПЭВМ
	Опасность
Опасность перенапряжения зрительного анализатора
Опасное событие
Перенапряжение зрительного анализатора
	23
	Технические меры:
Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.
Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.
Освещение не создает бликов на поверхности.
Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	224
	Места выполнения работ
Гараж
Объекты возникновения опасности
Гараж,
Вход в гараж
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	21
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	225
	Места выполнения работ
Гараж
Объекты возникновения опасности
Смотровая яма
	Опасность
Опасность падения в яму
Опасное событие
Падение на перепаде высот
	21
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	226
	Места выполнения работ
Гараж
Объекты возникновения опасности
Верстак
	Опасность
Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
Опасное событие
Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции
	21
	Технические меры:
Обеспечена достаточная ширина прохода.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	227
	Места выполнения работ
Гараж
Объекты возникновения опасности
Электрическая сеть
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	21
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	228
	Места выполнения работ
Гараж
Объекты возникновения опасности
Гараж
	Опасность
Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов
Опасное событие
Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов
	21
	Технические меры:
Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	229
	Места выполнения работ
Гараж
Объекты возникновения опасности
Контроль технического состояния транспортных средств
	Опасность
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	21
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	230
	Места выполнения работ
Гараж
Объекты возникновения опасности
Контроль технического состояния транспортных средств
	Опасность
Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	21
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	231
	Места выполнения работ
Гараж
Объекты возникновения опасности
Гараж
	Опасность
Опасность наезда на человека
Опасное событие
Наезд транспорта на человека
	21
	Технические меры:
Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.
Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	232
	Места выполнения работ
Кабинет
Объекты возникновения опасности
Пол на рабочем месте,
Тумбочка
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25
	Технические меры:
Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.
Организационные меры:
Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	233
	Места выполнения работ
Кабинет
Объекты возникновения опасности
Шкаф
	Опасность
Опасность удара из-за падения случайных предметов
Опасное событие
Удар падающим предметом
	15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25
	Организационные меры:
Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	234
	Места выполнения работ
Кабинет
Объекты возникновения опасности
Бумажные носители информации
	Опасность
Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами
Опасное событие
Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями
	15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25
	Медицинские меры:
Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.
	Вероятность: В3
Тяжесть: Т1
Уровень риска: Н3
Низкий
	Медицинские меры:
Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)

	235
	Места выполнения работ
Кабинет
Объекты возникновения опасности
ПЭВМ,
Оргтехника
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25
	Технические меры:
Наличие защитного заземления.
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.
Организационные меры:
Не допускается попадание влаги на электрические цепи.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Перед началом выполнения работ)

	236
	Места выполнения работ
Кабинет
Объекты возникновения опасности
ПЭВМ
	Опасность
Опасность психических нагрузок, стрессов
Опасное событие
Психоэмоциональные перегрузки
	15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	237
	Места выполнения работ
Кабинет
Объекты возникновения опасности
Стол,
Стул
	Опасность
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25
	Технические меры:
Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.
Конструкция рабочего стула соответствует требованиям безопасности.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	238
	Места выполнения работ
Кабинет
Объекты возникновения опасности
ПЭВМ,
Бумажные носители информации
	Опасность
Опасность перенапряжения зрительного анализатора
Опасное событие
Перенапряжение зрительного анализатора
	15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25
	Технические меры:
Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.
Освещение не создает бликов на поверхности.
Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.
Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	239
	Места выполнения работ
Мебельный цех
Объекты возникновения опасности
Пол на рабочем месте,
Вход в цех
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	26
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	240
	Места выполнения работ
Мебельный цех
Объекты возникновения опасности
Места бесстеллажного хранения,
Верстак
	Опасность
Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
Опасное событие
Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции
	26
	Технические меры:
Обеспечена достаточная ширина прохода.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	241
	Места выполнения работ
Мебельный цех
Объекты возникновения опасности
Электрическая сеть
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	26
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	242
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Вход в здание,
Межэтажные лестницы,
Коридор,
Сцена (актовый зал)
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26
	Технические меры:
Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.
На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность.
Достаточная освещенность.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	243
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Коридор,
Межэтажные лестницы,
Вход в здание
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	21
	Технические меры:
Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.
На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	244
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Вход в здание,
Коридор
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26
	Технические меры:
Использование противоскользящих материалов.
Организационные меры:
Проведение регулярной уборки.
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	245
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Коридор,
Вход в здание
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	21
	Технические меры:
Использование противоскользящих материалов.
Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
Проведение регулярной уборки.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

	246
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Сцена (актовый зал)
	Опасность
Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот
Опасное событие
Падение на перепаде высот
	15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	247
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Дверь
	Опасность
Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
Опасное событие
Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции
	15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26
	Прочие меры:
Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	248
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Дверь
	Опасность
Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
Опасное событие
Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции
	21
	Прочие меры:
Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	249
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Электрическая сеть здания
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	250
	Места выполнения работ
Складское помещение
Объекты возникновения опасности
Пол на рабочем месте
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	15
	Технические меры:
Достаточная освещенность.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	251
	Места выполнения работ
Складское помещение
Объекты возникновения опасности
Стеллажи
	Опасность
Опасность удара из-за падения случайных предметов
Опасное событие
Удар падающим предметом
	15
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	252
	Места выполнения работ
Складское помещение
Объекты возникновения опасности
Места бесстеллажного хранения
	Опасность
Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
Опасное событие
Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции
	15
	Технические меры:
Обеспечена достаточная ширина прохода.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	253
	Места выполнения работ
Территория образовательного учреждения
Объекты возникновения опасности
Места движения пешеходов по территории учреждения
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
	Организационные меры:
Проведение регулярной уборки.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

	254
	Места выполнения работ
Территория образовательного учреждения
Объекты возникновения опасности
Места движения пешеходов по территории учреждения
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
	Технические меры:
Используются реагенты
Организационные меры:
Проведение регулярной уборки.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

	255
	Места выполнения работ
Территория образовательного учреждения
Объекты возникновения опасности
Места движения пешеходов по территории учреждения
	Опасность
Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши
Опасное событие
Удар падающим предметом
	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
	Технические меры:
Проводится регулярная уборка.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

	256
	Места выполнения работ
Территория образовательного учреждения
Объекты возникновения опасности
Места движения транспорта по территории учреждения
	Опасность
Опасность наезда на человека
Опасное событие
Наезд транспорта на человека
	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
	Организационные меры:
Организован порядок движения транспорта.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований ПДД (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	257
	Аварийные ситуации
Эвакуация при пожаре
Объекты возникновения опасности
Эвакуация при пожаре
	Опасность
Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре
Опасное событие
Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре
	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
	Технические меры:
Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.
Организационные меры:
Проведение тренировок по эвакуации.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т4
Уровень риска: С8
Средний
	Технические меры:
Обслуживание противопожарных систем (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	Младший обслуживающий персонал

	258
	Выполняемые работы
Обеспечение бесперебойной работы сетей
Объекты возникновения опасности
Стремянка,
Когти и лазы
	Опасность
Опасность падения с высоты
Опасное событие
Падение с высоты
	30
	Технические меры:
Своевременный вывод из эксплуатации когтей и лазов.
Когти и лазы должны выдерживают статическую нагрузку.
Организационные меры:
Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.
Установлен запрет на работу в условиях обледенения конструкций.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т4
Уровень риска: С8
Средний
	Технические меры:
Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо., лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.)
Организационные меры:
Проведение регулярного осмотра когтей и лазов (Назначенное ответственное лицо, до и после использования)

	259
	Выполняемые работы
Обеспечение бесперебойной работы сетей
Объекты возникновения опасности
Ремонтные работы
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента
Опасное событие
Касание режущей кромки инструмента
	30
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	260
	Выполняемые работы
Обеспечение бесперебойной работы сетей
Объекты возникновения опасности
Ремонтные работы
	Опасность
Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением более 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токоведущим частям, находящимися под напряжением
	30
	Организационные меры:
Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).
Работа выполняется квалифицированным персоналом.
Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т4
Уровень риска: С8
Средний
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	261
	Выполняемые работы
Обеспечение бесперебойной работы сетей
Объекты возникновения опасности
Ремонтные работы
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	30
	Технические меры:
Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.
Организационные меры:
Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Перед началом выполнения работ)

	262
	Выполняемые работы
Обеспечение бесперебойной работы сетей
Объекты возникновения опасности
Ремонтные работы
	Опасность
Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	30
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т1
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	263
	Выполняемые работы
Обеспечение бесперебойной работы сетей
Объекты возникновения опасности
Ремонтные работы
	Опасность
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	30
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	264
	Выполняемые работы
Обеспечение бесперебойной работы сетей
Объекты возникновения опасности
Ремонтные работы
	Опасность
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	30
	Организационные меры:
Соблюдение норм переноса тяжестей.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	265
	Выполняемые работы
Обеспечение бесперебойной работы сетей
Объекты возникновения опасности
Ремонтные работы
	Опасность
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	30
	Организационные меры:
Соблюдение норм переноса тяжестей.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	266
	Выполняемые работы
Окрасочные работы
Объекты возникновения опасности
Лакокрасочные материалы
	Опасность
Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ
Опасное событие
Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ
	29
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
Использование специальной одежды.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	267
	Выполняемые работы
Окрасочные работы
Объекты возникновения опасности
Ручная покраска
	Опасность
Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов
Опасное событие
Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов
	29
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	268
	Выполняемые работы
Окрасочные работы
Объекты возникновения опасности
Ручная покраска
	Опасность
Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза
Опасное событие
Травма оболочек и роговицы глаза при воздействии химических веществ
	29
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	269
	Выполняемые работы
Окрасочные работы
Объекты возникновения опасности
Ручная покраска
	Опасность
Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	29
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	270
	Выполняемые работы
Окрасочные работы
Объекты возникновения опасности
Ручная покраска
	Опасность
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	29
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	271
	Выполняемые работы
Окрасочные работы
Объекты возникновения опасности
Лакокрасочные материалы
	Опасность
Опасность воспламенения
Опасное событие
Контакт с открытым пламенем
	29
	Организационные меры:
Пролитые на пол краски и растворители необходимо немедленно убирать с применением песка, опилок или органических сорбентов и удалять из окрасочного помещения.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований безопасности при применении, хранении и транспортировании легковоспламеняющихся, горючих, химически опасных и вредных веществ. (Назначенное ответственное лицо, Перед началом выполнения работ)

	272
	Выполняемые работы
Перемещение на транспортном средстве
Объекты возникновения опасности
Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)
	Опасность
Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле
Опасное событие
Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия
	27, 28, 29, 30
	Организационные меры:
Соблюдение требований правил дорожного движения.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований ПДД (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	273
	Выполняемые работы
Работа бензиновым инструментом
Объекты возникновения опасности
Бензопила
	Опасность
Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков
Опасное событие
Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли
	28
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ глаз и лица.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	274
	Выполняемые работы
Работа бензиновым инструментом
Объекты возникновения опасности
Бензопила,
Триммер бензиновы
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин
Опасное событие
Касание режущей кромки механизма
	28
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
Средства индивидуальной защиты:
Использование специальной одежды.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	275
	Выполняемые работы
Работа бензиновым инструментом
Объекты возникновения опасности
Бензиновый инструмент
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин
Опасное событие
Касание режущей кромки механизма
	32
	Технические меры:
Использование защитных кожухов.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности защитных ограждений (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	276
	Выполняемые работы
Работа бензиновым инструментом
Объекты возникновения опасности
Работа бензиновым инструментом
	Опасность
Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов
Опасное событие
Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов
	28
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	277
	Выполняемые работы
Работа бензиновым инструментом
Объекты возникновения опасности
Работа бензиновым инструментом
	Опасность
Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов
Опасное событие
Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов
	32
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	278
	Выполняемые работы
Работа бензиновым инструментом
Объекты возникновения опасности
Бензопила,
Триммер бензиновы
	Опасность
Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
Опасное событие
Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума
	28
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния инструмента.
Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗОС.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО инструмента (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	279
	Выполняемые работы
Работа бензиновым инструментом
Объекты возникновения опасности
Бензиновый инструмент
	Опасность
Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
Опасное событие
Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума
	32
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния инструмента.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО инструмента (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	280
	Выполняемые работы
Работа бензиновым инструментом
Объекты возникновения опасности
Бензопила,
Триммер бензиновы
	Опасность
Опасность воздействия локальной вибрации
Опасное событие
Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)
	28
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния инструмента.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО инструмента (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	281
	Выполняемые работы
Работа бензиновым инструментом
Объекты возникновения опасности
Бензиновый инструмент
	Опасность
Опасность воздействия локальной вибрации
Опасное событие
Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)
	32
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния инструмента.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО инструмента (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	282
	Выполняемые работы
Работа бензиновым инструментом
Объекты возникновения опасности
Работа бензиновым инструментом
	Опасность
Опасность воспламенения
Опасное событие
Контакт с открытым пламенем
	28
	Организационные меры:
Запрещается курить во время заправки инструмента топливом, а также во время работы.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т3
Уровень риска: С6
Средний
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	283
	Выполняемые работы
Работа бензиновым инструментом
Объекты возникновения опасности
Работа бензиновым инструментом
	Опасность
Опасность воспламенения
Опасное событие
Контакт с открытым пламенем
	32
	Организационные меры:
Запрещается курить во время заправки инструмента топливом, а также во время работы.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	284
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность воздействия движущегося абразивного элемента
Опасное событие
Касание движущейся абразивной поверхности
	27, 28, 29, 30
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	285
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин
Опасное событие
Касание режущей кромки механизма
	27, 28, 29, 30
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	286
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	27, 28, 29, 30
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
Наличие защитного заземления.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Перед началом выполнения работ)

	287
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность воздействия пыли на глаза
Опасное событие
Повреждение глаз вследствие воздействия пыли
	27, 28, 29, 30
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ глаз и лица.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	288
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли
Опасное событие
Повреждение органов дыхания частицами пыли
	27, 28, 29, 30
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т3
Уровень риска: С6
Средний
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	289
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность воздействия пыли на кожу
Опасное событие
Повреждение кожных покровов вследствие воздействия пыли
	27, 28, 29, 30
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
Использование специальной одежды.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	290
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	27, 28, 29, 30
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	291
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность физических перегрузок при статических нагрузках
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	27, 28, 29, 30
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	292
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
Опасное событие
Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума
	27, 28, 29, 30
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния инструмента.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО инструмента (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	293
	Выполняемые работы
Работа ручным электроинструментом
Объекты возникновения опасности
Ручной электроинструмент
	Опасность
Опасность воздействия локальной вибрации
Опасное событие
Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)
	27, 28, 29, 30
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния инструмента.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО инструмента (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	294
	Выполняемые работы
Работа слесарным инструментом
Объекты возникновения опасности
Слесарный инструмент
	Опасность
Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков
Опасное событие
Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли
	27, 29, 30
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	295
	Выполняемые работы
Работа слесарным инструментом
Объекты возникновения опасности
Слесарный инструмент
	Опасность
Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков
Опасное событие
Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли
	28
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ глаз и лица.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	296
	Выполняемые работы
Работа слесарным инструментом
Объекты возникновения опасности
Слесарный инструмент
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента
Опасное событие
Касание режущей кромки инструмента
	27, 29, 30
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	297
	Выполняемые работы
Работа слесарным инструментом
Объекты возникновения опасности
Слесарный инструмент
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента
Опасное событие
Касание режущей кромки инструмента
	28
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	298
	Выполняемые работы
Работа слесарным инструментом
Объекты возникновения опасности
Слесарный инструмент
	Опасность
Опасность физических перегрузок при статических нагрузках
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	27, 29, 30
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	299
	Выполняемые работы
Работа слесарным инструментом
Объекты возникновения опасности
Слесарный инструмент
	Опасность
Опасность физических перегрузок при статических нагрузках
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	28
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	300
	Выполняемые работы
Ручное перемещение грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность падения на ноги тяжелого предмета
Опасное событие
Падение перемещаемого предмета на ноги
	28
	Организационные меры:
Соблюдение норм переноса тяжестей.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	301
	Выполняемые работы
Ручное перемещение грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев
Опасное событие
Касание острого края предмета
	27, 29, 30
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	302
	Выполняемые работы
Ручное перемещение грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев
Опасное событие
Касание острого края предмета
	32
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	303
	Выполняемые работы
Ручное перемещение грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	28
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	304
	Выполняемые работы
Ручное перемещение грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	27, 29, 30
	Организационные меры:
Соблюдение норм переноса тяжестей.
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	305
	Выполняемые работы
Ручное перемещение грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	28
	Организационные меры:
Соблюдение норм переноса тяжестей.
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	306
	Выполняемые работы
Ручное перемещение грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	32
	Технические меры:
Для перемещения тяжелых грузов используется тележка
Организационные меры:
Соблюдение норм переноса тяжестей.
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	307
	Выполняемые работы
Ручное перемещение грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	27, 29, 30
	Организационные меры:
Соблюдение норм подъема тяжестей.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	308
	Выполняемые работы
Ручное перемещение грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	28
	Организационные меры:
Соблюдение норм подъема тяжестей.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	309
	Выполняемые работы
Ручное перемещение грузов
Объекты возникновения опасности
Ручное перемещение грузов
	Опасность
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	32
	Организационные меры:
Соблюдение норм подъема тяжестей.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	310
	Выполняемые работы
Сварка
Объекты возникновения опасности
Зачистка поверхности
	Опасность
Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков
Опасное событие
Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли
	27
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ глаз и лица.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	311
	Выполняемые работы
Сварка
Объекты возникновения опасности
Зачистка поверхности
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев
Опасное событие
Касание острого края предмета
	27
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	312
	Выполняемые работы
Сварка
Объекты возникновения опасности
Электросварка
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	27
	Технические меры:
Наличие защитного заземления.
Организационные меры:
Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	313
	Выполняемые работы
Сварка
Объекты возникновения опасности
Электросварка
	Опасность
Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру
Опасное событие
Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру
	27
	Средства индивидуальной защиты:
Использование специальной обуви.
Использование специальной одежды.
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	314
	Выполняемые работы
Сварка
Объекты возникновения опасности
Электросварка
	Опасность
Опасность ожога роговицы глаза
Опасное событие
Попадание горячих предметов в глаз
	27
	Средства индивидуальной защиты:
Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	315
	Выполняемые работы
Сварка
Объекты возникновения опасности
Электросварка
	Опасность
Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов
Опасное событие
Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов
	27
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т3
Уровень риска: С6
Средний
	Технические меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	316
	Выполняемые работы
Сварка
Объекты возникновения опасности
Исполнение должностных обязанностей
	Опасность
Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	27
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	317
	Выполняемые работы
Сварка
Объекты возникновения опасности
Исполнение должностных обязанностей
	Опасность
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	27
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	318
	Выполняемые работы
Сварка
Объекты возникновения опасности
Электросварка
	Опасность
Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения
Опасное событие
Заболевания, связанные с воздействием ультрафиолетового излучения
	27
	Средства индивидуальной защиты:
Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами.
Использование специальной одежды.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т3
Уровень риска: С6
Средний
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	319
	Выполняемые работы
Уборка улиц
Объекты возникновения опасности
Ручная уборка
	Опасность
Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук
Опасное событие
Попадание инородного тела (занозы) под кожу
	32
	Организационные меры:
Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукояти.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	320
	Выполняемые работы
Уборка улиц
Объекты возникновения опасности
Ручная уборка
	Опасность
Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами
Опасное событие
Порез от стеклянных осколков
	32
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	321
	Выполняемые работы
Уборка улиц
Объекты возникновения опасности
Ручная уборка
	Опасность
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	32
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	322
	Выполняемые работы
Уборка улиц
Объекты возникновения опасности
Ручная уборка
	Опасность
Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	32
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	323
	Выполняемые работы
Уборка улиц
Объекты возникновения опасности
Ручная уборка
	Опасность
Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	32
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	324
	Выполняемые работы
Управление ТС
Объекты возникновения опасности
Заправка ТС
	Опасность
Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов
Опасное событие
Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов
	31
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т1
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	325
	Выполняемые работы
Управление ТС
Объекты возникновения опасности
Управление ТС
	Опасность
Опасность психических нагрузок, стрессов
Опасное событие
Психоэмоциональные перегрузки
	31
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	326
	Выполняемые работы
Управление ТС
Объекты возникновения опасности
Управление ТС
	Опасность
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	31
	Организационные меры:
Соблюдение режима труда и отдыха.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	327
	Выполняемые работы
Управление ТС
Объекты возникновения опасности
Управление ТС
	Опасность
Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
Опасное событие
Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума
	31
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния транспортного средства. Ремонт и техническое обслуживание.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	328
	Выполняемые работы
Управление ТС
Объекты возникновения опасности
Управление ТС
	Опасность
Опасность воздействия локальной вибрации
Опасное событие
Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)
	31
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния транспортного средства. Ремонт и техническое обслуживание.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	329
	Выполняемые работы
Управление ТС
Объекты возникновения опасности
Управление ТС
	Опасность
Опасность воздействия общей вибрации
Опасное событие
Воздействие общей вибрации на тело работника
	31
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния транспортного средства. Ремонт и техническое обслуживание.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	330
	Выполняемые работы
Управление ТС
Объекты возникновения опасности
Заправка ТС
	Опасность
Опасность воспламенения
Опасное событие
Контакт с открытым пламенем
	31
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	331
	Выполняемые работы
Управление ТС
Объекты возникновения опасности
Управление ТС
	Опасность
Опасность наезда на человека
Опасное событие
Наезд транспорта на человека
	31
	Организационные меры:
Соблюдение требований правил дорожного движения.
Средства индивидуальной защиты:
Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований ПДД (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	332
	Выполняемые работы
Управление ТС
Объекты возникновения опасности
Управление ТС
	Опасность
Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия
Опасное событие
Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия
	31
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния автомобиля. Ремонт и техническое обслуживание.
Организационные меры:
Соблюдение требований правил дорожного движения.
Медицинские меры:
Проведение предрейсовых медицинских осмотров.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т5
Уровень риска: С5
Средний
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Организационные меры:
Контроль соблюдения требований ПДД (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Медицинские меры:
Проведение медицинских осмотров (Назначенное ответственное лицо, Перед началом выполнения работ)

	333
	Места выполнения работ
Гараж
Объекты возникновения опасности
Вход в гараж,
Гараж
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	31
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	334
	Места выполнения работ
Гараж
Объекты возникновения опасности
Электрическая сеть
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	31
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	335
	Места выполнения работ
Гараж
Объекты возникновения опасности
Гараж
	Опасность
Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов
Опасное событие
Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов
	31
	Технические меры:
Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	336
	Места выполнения работ
Гараж
Объекты возникновения опасности
Гараж
	Опасность
Опасность наезда на человека
Опасное событие
Наезд транспорта на человека
	31
	Технические меры:
Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.
Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	337
	Места выполнения работ
Дежурное помещение
Объекты возникновения опасности
Пол на рабочем месте,
Вход в помещение
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	32
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

	338
	Места выполнения работ
Дежурное помещение
Объекты возникновения опасности
Стеллаж
	Опасность
Опасность удара из-за падения случайных предметов
Опасное событие
Удар падающим предметом
	32
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	339
	Места выполнения работ
Дежурное помещение
Объекты возникновения опасности
Электрическая сеть
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	32
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	340
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Наждачный станок,
Сверлильный станок
	Опасность
Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков
Опасное событие
Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли
	27, 29
	Технические меры:
Использование защитных экранов (при наличии).
Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ глаз (при отсутствии защитных экранов).
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности защитных ограждений (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	341
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Токарный станок,
Наждачный станок,
Сверлильный станок
	Опасность
Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков
Опасное событие
Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли
	28
	Технические меры:
Использование защитных экранов (при наличии).
Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ глаз (при отсутствии защитных экранов).
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности защитных ограждений (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	342
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Сверлильный станок,
Наждачный станок
	Опасность
Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков
Опасное событие
Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли
	30
	Технические меры:
Использование защитных экранов (при наличии).
Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ глаз (при отсутствии защитных экранов).
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности защитных ограждений (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	343
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Деревянные заготовки
	Опасность
Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук
Опасное событие
Попадание инородного тела (занозы) под кожу
	28
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	344
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Вход в мастерскую,
Пол на рабочем месте
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	27, 29
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	345
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Вход в мастерскую,
Пол на рабочем месте
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	28
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	346
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Пол на рабочем месте,
Вход в мастерскую
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	30
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	347
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Стеллаж,
Навесные полки
	Опасность
Опасность удара из-за падения случайных предметов
Опасное событие
Удар падающим предметом
	27, 29
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	348
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Стеллаж,
Навесные полки
	Опасность
Опасность удара из-за падения случайных предметов
Опасное событие
Удар падающим предметом
	28
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	349
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Навесные полки,
Стеллаж
	Опасность
Опасность удара из-за падения случайных предметов
Опасное событие
Удар падающим предметом
	30
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	350
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Токарный станок
	Опасность
Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления
Опасное событие
Удар вылетевшим из механизмов предметом
	28
	Технические меры:
Установлены системы аварийной остановки.
Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	351
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Токарный станок
	Опасность
Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования
Опасное событие
Удар двигающимися частями оборудования
	28
	Технические меры:
Установлены системы аварийной остановки.
Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Технические меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	352
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Верстак
	Опасность
Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
Опасное событие
Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции
	27, 29
	Технические меры:
Обеспечена достаточная ширина прохода.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	353
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Верстак
	Опасность
Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
Опасное событие
Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции
	28
	Технические меры:
Обеспечена достаточная ширина прохода.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	354
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Верстак
	Опасность
Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
Опасное событие
Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции
	30
	Технические меры:
Обеспечена достаточная ширина прохода.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	355
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Токарный станок,
Многорезцовое режущее оборудование
	Опасность
Опасность наматывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты
Опасное событие
Травмирование при наматывании волос и частей одежды на вращающиеся части механизмов
	28
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	356
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Многорезцовое режущее оборудование
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин
Опасное событие
Касание режущей кромки механизма
	28
	Технические меры:
Установлены системы аварийной остановки.
Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
Средства индивидуальной защиты:
Использование защитных перчаток (при проведении уборки оборудования).
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т3
Уровень риска: С6
Средний
	Технические меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	357
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Работы по пайке паяльником
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев
Опасное событие
Касание острого края предмета
	27, 29
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	358
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Деревянные заготовки
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев
Опасное событие
Касание острого края предмета
	28
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	359
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Работы по пайке паяльником
	Опасность
Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев
Опасное событие
Касание острого края предмета
	30
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ рук.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	360
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Работы по пайке паяльником,
Электрическая сеть,
Наждачный станок,
Сверлильный станок
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	27, 29
	Технические меры:
Наличие защитного заземления.
Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
Использование оборудования с двойной изоляцией.
Использование устройств защитного отключения.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Перед началом выполнения работ)
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	361
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Токарный станок,
Многорезцовое режущее оборудование,
Электрическая сеть,
Наждачный станок,
Сверлильный станок
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	28
	Технические меры:
Наличие защитного заземления.
Использование оборудования с двойной изоляцией.
Использование устройств защитного отключения.
Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Перед началом выполнения работ)
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	362
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Сверлильный станок,
Наждачный станок,
Электрическая сеть,
Работы по пайке паяльником
	Опасность
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
Опасное событие
Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением
	30
	Технические меры:
Наличие защитного заземления.
Использование оборудования с двойной изоляцией.
Использование устройств защитного отключения.
Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Технические меры:
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Перед началом выполнения работ)
Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	363
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Работы по пайке паяльником
	Опасность
Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру
Опасное событие
Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру
	27, 29
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	364
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Работы по пайке паяльником
	Опасность
Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру
Опасное событие
Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру
	30
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	365
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Наждачный станок
	Опасность
Опасность воздействия пыли на глаза
Опасное событие
Повреждение глаз вследствие воздействия пыли
	27, 29
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ глаз и лица.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	366
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Токарный станок,
Наждачный станок
	Опасность
Опасность воздействия пыли на глаза
Опасное событие
Повреждение глаз вследствие воздействия пыли
	28
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ глаз и лица.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	367
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Наждачный станок
	Опасность
Опасность воздействия пыли на глаза
Опасное событие
Повреждение глаз вследствие воздействия пыли
	30
	Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗ глаз и лица.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	368
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Наждачный станок
	Опасность
Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли
Опасное событие
Повреждение органов дыхания частицами пыли
	27, 29
	Технические меры:
Помещение оборудовано системой вентиляции.
Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т3
Уровень риска: С6
Средний
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	369
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Деревянные заготовки,
Наждачный станок
	Опасность
Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли
Опасное событие
Повреждение органов дыхания частицами пыли
	28
	Технические меры:
Помещение оборудовано системой вентиляции.
Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т3
Уровень риска: С6
Средний
	Технические меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	370
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Наждачный станок
	Опасность
Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли
Опасное событие
Повреждение органов дыхания частицами пыли
	30
	Технические меры:
Помещение оборудовано системой вентиляции.
Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т3
Уровень риска: С6
Средний
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	371
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Наждачный станок
	Опасность
Опасность воздействия пыли на кожу
Опасное событие
Повреждение кожных покровов вследствие воздействия пыли
	27, 29
	Средства индивидуальной защиты:
Использование специальной одежды.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	372
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Деревянные заготовки,
Наждачный станок
	Опасность
Опасность воздействия пыли на кожу
Опасное событие
Повреждение кожных покровов вследствие воздействия пыли
	28
	Средства индивидуальной защиты:
Использование специальной одежды.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	373
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Наждачный станок
	Опасность
Опасность воздействия пыли на кожу
Опасное событие
Повреждение кожных покровов вследствие воздействия пыли
	30
	Средства индивидуальной защиты:
Использование специальной одежды.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	374
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Стул,
Стол
	Опасность
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	27, 29
	Технические меры:
Конструкция рабочего стула соответствует требованиям безопасностям
Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	375
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Стул,
Стол
	Опасность
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	28
	Технические меры:
Конструкция рабочего стула соответствует требованиям безопасностям
Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	376
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Стол,
Стул
	Опасность
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	30
	Технические меры:
Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.
Конструкция рабочего стула соответствует требованиям безопасностям
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	377
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Работы по пайке паяльником
	Опасность
Опасность физических перегрузок при статических нагрузках
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	27, 29
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	378
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Работы по пайке паяльником
	Опасность
Опасность физических перегрузок при статических нагрузках
Опасное событие
Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
	30
	Организационные меры:
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	379
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Наждачный станок,
Сверлильный станок
	Опасность
Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
Опасное событие
Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума
	27, 29
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	380
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Токарный станок,
Многорезцовое режущее оборудование,
Наждачный станок,
Сверлильный станок
	Опасность
Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
Опасное событие
Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума
	28
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание.
Организационные меры:
Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание.
Средства индивидуальной защиты:
Использование СИЗОС.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	381
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Сверлильный станок,
Наждачный станок
	Опасность
Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
Опасное событие
Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума
	30
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	382
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Наждачный станок,
Сверлильный станок
	Опасность
Опасность воздействия локальной вибрации
Опасное событие
Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)
	27, 29
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	383
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Токарный станок,
Многорезцовое режущее оборудование,
Наждачный станок,
Сверлильный станок
	Опасность
Опасность воздействия локальной вибрации
Опасное событие
Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)
	28
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	384
	Места выполнения работ
Мастерская
Объекты возникновения опасности
Сверлильный станок,
Наждачный станок
	Опасность
Опасность воздействия локальной вибрации
Опасное событие
Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)
	30
	Технические меры:
Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

	385
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Вход в здание,
Межэтажные лестницы,
Коридор
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	27, 28, 29
	Технические меры:
Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.
На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	386
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Коридор,
Межэтажные лестницы,
Вход в здание
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	30, 31, 32
	Технические меры:
Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.
На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	387
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Вход в здание,
Коридор
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	27, 28, 29
	Технические меры:
Использование противоскользящих материалов.
Организационные меры:
Проведение регулярной уборки.
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	388
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Коридор,
Вход в здание
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	30, 31, 32
	Технические меры:
Использование противоскользящих материалов.
Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
Проведение регулярной уборки.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

	389
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Стремянка
	Опасность
Опасность падения с высоты
Опасное событие
Падение с высоты
	27, 28, 29
	Организационные меры:
Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо., лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.)

	390
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Дверь
	Опасность
Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
Опасное событие
Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции
	27, 28, 29
	Прочие меры:
Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	391
	Места выполнения работ
Образовательное учреждение
Объекты возникновения опасности
Дверь
	Опасность
Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
Опасное событие
Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции
	30, 31, 32
	Прочие меры:
Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	392
	Места выполнения работ
Открытая территория
Объекты возникновения опасности
Открытая территория
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	27, 29
	Средства индивидуальной защиты:
Использование специальной обуви.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	393
	Места выполнения работ
Открытая территория
Объекты возникновения опасности
Открытая территория
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	28
	Средства индивидуальной защиты:
Использование специальной обуви.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	394
	Места выполнения работ
Открытая территория
Объекты возникновения опасности
Открытая территория
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	32
	Средства индивидуальной защиты:
Использование специальной обуви.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	395
	Места выполнения работ
Открытая территория
Объекты возникновения опасности
Работа на высоте
	Опасность
Опасность падения с высоты
Опасное событие
Падение с высоты
	27, 29
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	396
	Места выполнения работ
Открытая территория
Объекты возникновения опасности
Работа на высоте
	Опасность
Опасность падения с высоты
Опасное событие
Падение с высоты
	28
	Организационные меры:
Соблюдение требований охраны труда.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	397
	Места выполнения работ
Открытая территория
Объекты возникновения опасности
Открытая территория
	Опасность
Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха
Опасное событие
Пребывание в местах с пониженной температурой
	27, 29
	Организационные меры:
Установлены перерывы для обогрева.
Средства индивидуальной защиты:
Использование специальной одежды.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	398
	Места выполнения работ
Открытая территория
Объекты возникновения опасности
Открытая территория
	Опасность
Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха
Опасное событие
Пребывание в местах с пониженной температурой
	28
	Организационные меры:
Установлены перерывы для обогрева.
Средства индивидуальной защиты:
Использование специальной одежды.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	399
	Места выполнения работ
Открытая территория
Объекты возникновения опасности
Открытая территория
	Опасность
Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха
Опасное событие
Пребывание в местах с пониженной температурой
	32
	Организационные меры:
Установлены перерывы для обогрева.
Средства индивидуальной защиты:
Использование специальной одежды.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	400
	Места выполнения работ
Открытая территория
Объекты возникновения опасности
Открытая территория
	Опасность
Опасность ожога выделяемыми растениями веществами
Опасное событие
Контакт с вредными веществами, выделяемыми растениями
	32
	Средства индивидуальной защиты:
Использование специальной одежды и обуви
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н2
Низкий
	Средства индивидуальной защиты:
Контроль использования СИЗ (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	401
	Места выполнения работ
Территория образовательного учреждения
Объекты возникновения опасности
Места движения пешеходов по территории учреждения
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	27, 28, 29, 30, 31, 32
	Организационные меры:
Проведение регулярной уборки.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

	402
	Места выполнения работ
Территория образовательного учреждения
Объекты возникновения опасности
Места движения пешеходов по территории учреждения
	Опасность
Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
Опасное событие
Падение с высоты собственного роста
	27, 28, 29, 30, 31, 32
	Технические меры:
Используются реагенты
Организационные меры:
Проведение регулярной уборки.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т2
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

	403
	Места выполнения работ
Территория образовательного учреждения
Объекты возникновения опасности
Места движения пешеходов по территории учреждения
	Опасность
Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши
Опасное событие
Удар падающим предметом
	27, 28, 29, 30, 31, 32
	Технические меры:
Проводится регулярная уборка.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т3
Уровень риска: Н3
Низкий
	Технические меры:
Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

	404
	Места выполнения работ
Территория образовательного учреждения
Объекты возникновения опасности
Места движения транспорта по территории учреждения
	Опасность
Опасность наезда на человека
Опасное событие
Наезд транспорта на человека
	27, 28, 29, 30, 31, 32
	Организационные меры:
Организован порядок движения транспорта.
	Вероятность: В1
Тяжесть: Т4
Уровень риска: Н4
Низкий
	Организационные меры:
Контроль соблюдения требований ПДД (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	405
	Аварийные ситуации
Эвакуация при пожаре
Объекты возникновения опасности
Эвакуация при пожаре
	Опасность
Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре
Опасное событие
Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре
	27, 28, 29, 30, 31, 32
	Технические меры:
Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.
Организационные меры:
Проведение тренировок по эвакуации.
	Вероятность: В2
Тяжесть: Т4
Уровень риска: С8
Средний
	Технические меры:
Обслуживание противопожарных систем (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)


Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:
	 Директор
	
	Пилипчук Николай Иванович
	
	
	
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)

	 Заместитель директора
	
	Ситников Александр Сергеевич
	
	
	
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)

	 Заведующий хозяйством
	
	Пихтовников Вячеслав Витальевич
	
	
	
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)



